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	VIA
	AV. 17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ESQUINA R. JOSÉ GOMES LEAL

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO
· TRANSIÇÃO ENTRE AMBIENTE RURAL E AMBIENTE URBANO.
· FALTA DE SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA.
· ÁREA HABITADA.
· MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES.
· VEÍCULOS, EM FUNÇÃO DO MOMENTO DE MELHORA NO PAVIMENTO, TENDEM A IMPRIMIR MAIOR VELOCIDADE. MAIOR VELOCIDADE IMPLICA MAIOR RISCO, TAMBÉM EM FUNÇÃO DO DECLIVE ACENTUADO NESTA PRIMEIRA QUADRA
TRATAMENTO NECESSÁRIO
· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO AO LONGO DA PRIMEIRA QUADRA ALERTANDO PARA O LIMITE DE VELOCIDADE E PARA A PRESENÇA DE PEDESTRES NA VIA.
· IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REDUTOR DE VELOCIDADE JÁ NO INÍCIO DA QUADRA, NO INÍCIO DO TRECHO EM DECLIVE.
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	VIA
	AV. 17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ESQUINA R. JOSÉ GOMES LEAL

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO
· RECINTO ABRIGANDO FIAÇÃO, TORRE E CAIXAS METÁLICAS. APARÊNCIA CARACTERÍSTICA DE TORRE DE TELEFONIA CELULAR OU ESTRUTURA DO GÊNERO.
· NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DO RECINTO, NENHUMA SINALIZAÇÃO A RESPEITO DE RISCOS EXISTENTES, CUIDADOS A SEREM TOMADOS OU EXISTÊNCIA DE ACESSO A SER MANTIDO DESOBSTRUÍDO.
TRATAMENTO NECESSÁRIO
· APOSIÇÃO DE ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CONTENDO APONTAMENTO CLARO E OBJETIVO A RESPEITO DA NATUREZA DO RECINTO, RISCOS E CUIDADOS, BEM COMO FORMA DE CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA ESTRUTURA.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	PROX. ESQUINA R. BENTO

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO
· INEXISTÊNCIA DE CALÇADA.
· ACESSO DE GARAGEM AVANÇANDO SOBRE LEITO CARROÇÁVEL DA VIA.
· PEDESTRES PELA VIA EM TRECHO DE DECLIVE (TENDÊNCIA DE ACELERAÇÃO PARA VEÍCULOS).
TRATAMENTO NECESSÁRIO
· TRATAMENTO DA CALÇADA E VIABILIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPECÍFICO E ADEQUADO PARA O DESLOCAMENTO DE PEDESTRES EM SEGURANÇA.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	QUASE ESQ. RUA DO COMÉRCIO

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 – MANHÃ


DIAGNÓSTICO
· PLANTAÇÃO DE MILHO DESCARACTERIZANDO PASSEIO PÚBLICO.
· ESPAÇO ALTERNATIVO AO PEDESTRE, JÁ NO LEITO CARROÇÁVEL DA VIA, TAMBÉM ESTÁ COMPROMETIDO.
· PEDESTRE OBRIGADO A CIRCULAR PELO EIXO CENTRAL DA VIA. 
· TRECHO EM DECLIVE. TENDÊNCIA DE EMBALO/VELOCIDADE DE VEÍCULOS EM DIREÇÃO AO CENTRO.
TRATAMENTO NECESSÁRIO
· TRATAMENTO DA CALÇADA E VIABILIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPECÍFICO E ADEQUADO PARA O DESLOCAMENTO DE PEDESTRES EM SEGURANÇA.
· MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO DO LEITO CARROÇÁVEL DA VIA.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ESQUINA R. DO COMÉRCIO

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· CRUZAMENTO ENTRE VIAS LARGAS, COM LIBERDADE DE MANOBRA E AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA CONVERSÕES.
· POSTO DE COMBUSTÍVEL COM GUIA REBAIXADA, PERMITINDO ENTRADA E SAÍDA AO LONGO DE TODA A CALÇADA, INCORPORANDO-A AO ESPAÇO DE MANOBRA E ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA COMO ELEMENTO REDUTOR DE VELOCIDADE E ORGANIZADOR DOS MOVIMENTOS POSSÍVEIS NO CRUZAMENTO.
· ADEQUAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO N. 38, DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. O TRATAMENTO OFERECERÁ SEGURANÇA A VEÍCULOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS QUE FORMAM O CRUZAMENTO, BEM COMO OFERTARÁ MAIOR SEGURANÇA DESLOCAMENTO E À PERMANÊNCIA DE PEDESTRES NA CALÇADA.

[image: image6.jpg]RV LR ELARRRAS





	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ENTRE COSTA SILVA E COMÉRCIO

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO
· PLACA DE LIMITE DE VELOCIDADE FORA DO CAMPO DE VISÃO DE MOTORISTAS EM MOVIMENTO.
TRATAMENTO NECESSÁRIO
· REPOSICIONAMENTO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SUAS DIMENSÕES E FORMAS AO QUE DISPÕE O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ESQ. RUA DO COMÉRCIO

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· ANIMAL DE GRANDE PORTE SOLTO NA VIA.
TRATAMENTO NECESSÁRIO
· DEFINIÇÃO DE NORMA E PROCEDIMENTO QUE IMPONHAM MAIOR CUIDADO AOS PROPRIETÁRIOS E PERMITAM À PREFEITURA/POLÍCIA UMA RÁPIDA INTERVENÇÃO, RETIRANDO O ANIMAL DA VIA, DESFAZENDO A SITUAÇÃO DE RISCO POTENCIAL AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	IGREJA - PRAÇA

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEPREDADA, DESGASTADA, NÃO CUMPRINDO FUNÇÃO.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· SUBSTITUIÇÃO POR NOVA PLACA, COM ADEQUAÇÃO DE SUAS DIMENSÕES E FORMAS AO QUE DISPÕE O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).

[image: image9.jpg]



	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	IGREJA-PRAÇA CENTRAL

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· PONTO DE INTERESSE TURÍSTICO DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO.
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· APOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO, DE MODO A FACILITAR COMPREENSÃO DO LOCAL POR PARTE DE PÚBLICO VISITANTE.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	IGREJA - PRAÇA

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ESTACIONAMENTO OBLÍQUO) SEM INDICAÇÃO DE POSICIONAMENTO DA VAGA NA VIA. APENAS DEMARCAÇÃO ATRAVÉS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· SUBSTITUIÇÃO POR NOVA PLACA QUE INDIQUE O POSICIONAMENTO OBLÍQUO A SER ADOTADO (45º, 90º), COM ADEQUAÇÃO DE SUAS DIMENSÕES E FORMAS AO QUE DISPÕE O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).
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	VIA
	DUQUE DE CAXIAS

	REFERÊNCIA
	ESQUINA 7 DE SETEMBRO

	SENTIDO DE VISTA
	LESTE-OESTE

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· PLACA DE PARE FORA DO CAMPO DE VISÃO DO MOTORISTA.

· RISCO POTENCIAL EM FUNÇÃO DE A VIA 7 DE SETEMBRO APRESENTAR TRECHO EM DECLIVE ACENTUADO.

· RISCO AO PEDESTRE EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO DAS VIAS. É NECESSÁRIA CAMINHADA POR LONGO TRECHO EM PISTA ABERTA PARA COMPLEMENTO DE TRAVESSIA.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· REPOSICIONAMENTO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SUAS DIMENSÕES E FORMAS AO QUE DISPÕE O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).

· IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL, ILHA OU REFÚGIO QUE DIMINUA OS TRECHOS DE TRAVESSIA, OFERECENDO PROTEÇÃO AO PEDESTRE E ORIENTAÇÃO AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS. 
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ESCOLA

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· ÁREA ESCOLAR DESPROVIDA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA O CONTEXTO.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS JULGADOS CONVENIENTES E IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO QUE CARACTERIZE A ÁREA ESCOLAR, ALERTANDO MOTORISTAS PARA O CONTEXTO ALI ESTABELECIDO.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	EXTREMIDADE CICLOVIA

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· EXTREMIDADE DE CICLOVIA SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO.

· POSTE EM CONCRETO DESPROVIDO DE ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS.

· RISCO POTENCIAL EM FUNÇÃO DO TRECHO FINAL DE DECLIVE ACENTUADO EXISTENTE. VEÍCULOS TRAFEGAM EM VELOCIDADE ACELERADA.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO QUE INDIQUE A PRESENÇÃO DE CICLOVIA.

· IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS QUE DEEM VISIBILIDADE E DESTAQUE AO POSTE DE CONCRETO EXISTENTE NO MEIO DA VIA.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	CICLOVIA

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· PRESENÇA DE PEDESTRES NA VIA DE DESLOCAMENTO DESTINADA AO TRÁFEGO DE BICICLETAS.

· POSTE EM CONCRETO DESPROVIDO DE ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS.
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO QUE ORIENTE AO PEDESTRE SOBRE A RESTRIÇÃO A SUA PRESENÇA NO AMBIENTE DEDICADO AO TRÁFEGO DE BICICLETAS.

· IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS QUE DEEM VISIBILIDADE E DESTAQUE AO POSTE DE CONCRETO EXISTENTE NO MEIO DA VIA.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	PONTOS DIVERSOS

	SENTIDO DE VISTA
	ESQUINAS DIVERSAS

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· TRAVESSIA DE PEDESTRES DESPROVIDA DE REBAIXAMENTO DE MEIO-FIO.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE MEIO-FIO EM UM CONTEXTO DE QUALIFICAÇÃO ABRANGENTE DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO.
· REGULAMENTO ESPECÍFICO, QUE CONTEMPLE O MUNICÍPIO COMO UM TODO, QUE PREVEJA PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS, BEM COMO CORREÇÃO DAS EXISTENTES EM DESCONFORMIDADE COM O QUE VIER A SER ESTABELECIDO. 
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	PONTOS DIVERSOS

	SENTIDO DE VISTA
	PONTOS DIVERSOS

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· CALÇADA OBSTRUÍDA DE FORMA A INDUZIR O TRÁFEGO DE PEDESTRES PELO LEITO CARROÇAVEL DE UMA VIA ARTERIAL.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· REGULAMENTO ESPECÍFICO QUE PREVEJA PROCEDIMENTOS PARA INTERVENÇÃO RÁPIDA E EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO SENTIDO DE DESESTIMULAR A PRÁTICA E TAMBÉM RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA RÁPIDA EM CASO DE DETECÇÃO.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ESTÁDIO - ÁREA RECREATIVA

	SENTIDO DE VISTA
	FRENTE ESTÁDIO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· ÁREA DE RECREAÇÃO QUE ACUMULA PESSOAS EM HORÁRIOS ESPECÍFICOS EM MEIO AO TRÁFEGO DE PEDESTRES PELA CALÇADA.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE ALERTE MOTORISTA PARA A PRESENÇA DE PEDESTRES.
· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE INDIQUE A EXISTÊNCIA DE ÁREA DE RECREAÇÃO.
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	VIA
	17 DE JULHO

	REFERÊNCIA
	ENTRADA DA CIDADE

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· INÍCIO DE CICLOVIA DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE ALERTE PARA O CONTEXTO ESPECÍFICO.
· ESTRUTURAS FÍSICAS EM ALVENARIA DESPROVIDAS DE ELEMENTOS DE RETROREFLETIVIDADE.
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUE INDIQUE A MOTORISTAS A EXISTÊNCIA DE CICLOVIA, BEM COMO RECOMENDAÇÕES APROPRIADAS AO CONTEXTO (LIMITE DE VELOCIDADE).
· IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE RETRORREFLETIVIDADE QUE PRESERVEM A SEGURANÇA DE MOTORISTAS, IMPEDINDO COLISÃO CONTRA AS ESTRUTURAS EXISTENTES.
[image: image19.jpg]



	VIA
	RÓTULA DE ACESSO

	REFERÊNCIA
	ENTRADA VIA 17 DE JULHO

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· ILHA/REFÚGIO/CANTEIRO DESPROVIDO DE ELEMENTOS DE RETRORREFLETIVIDADE.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE CATADIÓPTRICOS QUE DEMARQUEM A ILHA/REFÚGIO/CANTEIRO EXISTENTE, OFERECENDO ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA AO DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM PELO TRECHO.
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	VIA
	BORGES DE MEDEIROS

	REFERÊNCIA
	TRECHOS DIVERSOS

	SENTIDO DE VISTA
	TRECHOS DIVERSOS

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· VIA DESPROVIDA DE CALÇADAS.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· REGULAMENTO ESPECÍFICO, QUE CONTEMPLE O MUNICÍPIO COMO UM TODO, QUE PREVEJA PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS, BEM COMO CORREÇÃO DAS EXISTENTES EM DESCONFORMIDADE COM O QUE VIER A SER ESTABELECIDO. 
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	VIA
	ALBERTO PASQUALINI

	REFERÊNCIA
	PARQUE

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO QUE ALERTE PARA A TRANSIÇÃO DO AMBIENTE RURAL (LEITO NATURAL E AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO EM LOTES LINDEIROS) PARA O AMBIENTE URBANO.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE ELEMENTOS COMO LIMITE DE VELOCIDADE, PRESENÇA DE PEDESTRES.

· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO QUE ORIENTE DESLOCAMENTOS ATRAVÉS DA INDICAÇÃO DE PONTOS DE INTERESSE AO TRÁFEGO.
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	VIA
	FLORIANO PEIXOTO

	REFERÊNCIA
	ESQUINA BORGES DE MEDEIROS

	SENTIDO DE VISTA
	BAIRRO-CENTRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· CALÇADA EM TRECHO DE DECLIVE ACENTUADO E COM PISO DEFICIENTE (ESCORREGADIO).

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· REGULAMENTO ESPECÍFICO, QUE CONTEMPLE O MUNICÍPIO COMO UM TODO, QUE PREVEJA PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS, BEM COMO CORREÇÃO DAS EXISTENTES EM DESCONFORMIDADE COM O QUE VIER A SER ESTABELECIDO. 
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	VIA
	COSTA E SILVA

	REFERÊNCIA
	PROX. ESQUINA BORGES

	SENTIDO DE VISTA
	LESTE-OESTE

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS REFERENTES A ESPAÇOS COMERCIAIS. 

· ADOÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E PELA RESOLUÇÃO N. 302 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, ESPECIALMENTE QUANTO À OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE ALUGUEL E ESTACIONAMENTO DE CURTA DURAÇÃO (15MIN.).
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	VIA
	BORGES DE MEDEIROS

	REFERÊNCIA
	ESQUINA BENTO

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE INDIQUE VIA PREFERENCIAL.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· REPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, ADEQUANDO AOS PARÂMETROS DO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).
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	VIA
	BORGES DE MEDEIROS

	REFERÊNCIA
	PROXIMIDADES MOSTARDEIRO

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS COM ESTRUTURA COMPROMETIDA.
· DEMANDA MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· TRATAMENTO APROPRIADO PARA CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO, ELIMINANDO FLUXO E ACÚMULO DE ÁGUA, BEM COMO DANDO CONDIÇÃO DE USO PARA A CALÇADA NO TRECHO.
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	VIA
	ALBERTO PASQUALINI

	REFERÊNCIA
	PROXIMIDADES COOPERATIVA

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· VIA ARTERIAL COM TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS.
· AUSÊNCIA DE ESPAÇO PARA CIRCULAÇÃO SEGURA DE PEDESTRES.

· RISCO AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DIVERSOS EM FUNÇÃO DA PRESENÇA DE PEDESTRES NA VIA.
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· REGULAMENTO ESPECÍFICO, QUE CONTEMPLE O MUNICÍPIO COMO UM TODO, QUE PREVEJA PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS, BEM COMO CORREÇÃO DAS EXISTENTES EM DESCONFORMIDADE COM O QUE VIER A SER ESTABELECIDO.
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	VIA
	ALBERTO PASQUALINI

	REFERÊNCIA
	PROXIMIDADES COOPERATIVA

	SENTIDO DE VISTA
	CENTRO-BAIRRO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· PLACA COM LOCALIDADES E DISTÂNCIAS CARACTERIZA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO E ESTÁ FORA DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).
· SEQUÊNCIA DE POSTE EM CONCRETO DESPROVIDO DE ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇAO VERTICAL DE INDICAÇÃO CORRESPONDENTE AOS PARÂMETROS DO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).
· IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS QUE DEEM VISIBILIDADE E DESTAQUE AO POSTE DE CONCRETO EXISTENTE NO MEIO DA VIA
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	VIA
	DO COMÉRCIO

	REFERÊNCIA
	ESQUINA 17 DE JULHO

	SENTIDO DE VISTA
	OESTE-LESTE

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· CALÇADA JUNTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO DE COMBUSTÍVEL) COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI FEDERAL N. 9503, ART. 86 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).
· PRESENÇA DE PEDESTRES (CRIANÇAS).
TRATAMENTO NECESSÁRIO

· ADEQUAR ENTRADAS E SAÍDAS DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OFICINAS, ESTACIONAMENTOS E/OU GARAGENS DE USO COLETIVO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO 38/1998 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO.
· REGULAMENTO ESPECÍFICO, QUE CONTEMPLE O MUNICÍPIO COMO UM TODO, QUE PREVEJA PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS, BEM COMO CORREÇÃO DAS EXISTENTES EM DESCONFORMIDADE COM O QUE VIER A SER ESTABELECIDO. 
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	VIA
	7 DE SETEMBRO

	REFERÊNCIA
	PROXIMIDADES GINÁSIO/SALÃO

	SENTIDO DE VISTA
	SUBIDA DA VIA

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO ESTÁ ENVIESADA SOBRE O LEITO DA VIA.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SINALIZAÇÃO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À OCORRÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE, BEM COMO ZELO PELO ASPECTO ADEQUADO DOS ESQUIPAMENTOS E DO MOBILIÁRIO URBANO DE UM MUNICÍPIO COM POTENCIAL TURISTICO.
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	VIA
	FLORIANO

	REFERÊNCIA
	ESQUINA 7 DE SETEMBRO

	SENTIDO DE VISTA
	CRUZAMENTO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· CRUZAMENTO PERIGOSO EM FUNÇÃO DA JUNÇÃO DE DUAS VIAS LARGAS E DA EXISTÊNCIA DE TRECHO EM DECLIVE COM VEÍCULOS EMPREENDENDO ALTA VELOCIDADE.
· AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO QUE ESTABELEÇA VIA PREFERENCIAL.

· RISCO AO PEDESTRE EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO DAS VIAS. É NECESSÁRIA CAMINHADA POR LONGO TRECHO EM PISTA ABERTA PARA COMPLEMENTO DE TRAVESSIA.

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· REPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE), OBEDECENDO PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO).

· IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL, ILHA OU REFÚGIO QUE DIMINUA A DISTÂNCIA DE TRAVESSIA, OFERECENDO PROTEÇÃO AO PEDESTRE E ORIENTAÇÃO AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS. 
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	VIA
	7 DE SETEMBRO

	REFERÊNCIA
	DUQUE DE CAXIAS

	SENTIDO DE VISTA
	CRUZAMENTO

	DATA
	24/07/2015 - MANHÃ


DIAGNÓSTICO

· ESTRUTURA METÁLICA COM PROJEÇÃO SOBRE O LEITO CARROÇAVEL DA VIA EM CRUZAMENTO.

· RISCO PARA A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES EM FUNÇÃO DO ESTADO PRECÁRIO DA ESTRUTURA METÁLICA (ASPECTO DEGRADADO).

TRATAMENTO NECESSÁRIO

· RETIRADA DA ESTRUTURA METÁLICA OU REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO QUE RESTAURE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E UM ASPECTO FÍSICO CONDIZENTE COM QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO.

